**Список оборудования, опробованного и хорошо зарекомендовавшего себя в процессе проведения энергоаудитов российских предприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование прибора** | **Производитель** |
| Fluke 434, анализатор качества электроэнергии для диагностики трехфазной сети | Fluke Industrial (США) |
| Акрон-01, портативный расходомер | Сигнур (Россия) |
| Testo 327-1-Complekt, комплект газоанализатора | Testo (Германия) |
| Инфракрасный термометр, комбинированный Fluke 566 | Fluke Industrial (США) |
| Термометр инфракрасный, бесконтактный Testo 830-T1 | Testo (Германия) |
| Testo 545, люксметр | Testo (Германия) |
| Testo 425, термоанемометр | Testo (Германия) |
| Testo 608-H1, термогигрометр | Testo (Германия) |
| Testo 875-2, портативный тепловизор | Testo (Германия) |